|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termos de Envio** | **Método de Envio** | **Prazo de Entrega** | **Cond. De Pagamento** | **Validade da Proposta** |
| CIF | Transportadora | 30 D. | 30 D. | 60 D. |

****

**Dispensa Eletrônica N° 131/2025 (Lei 14.133/2021)**

**UASG 160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE**

**Data: terça-feira, 23 de setembro de 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE** | **Marca** | **MODELO** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 2 | 3 | Pares | **SUMAY** | **Ambiente 100W Preta** | A Caixa de Som Ambiente SM- CSA100B da Sumay é um  equipamento de áudio de alta  qualidade, projetado para  proporcionar uma experiência  sonora superior. | R$ 771,66 | R$ 2.314,97 |
| 5 | 1 | Unidades | **Soundvoice** | **SV-010 PRO** | Amplicador Classe D • Distorção/Parâmetros de Performance: 1000 • Taxa de Comutação: 50V/US • Impedância de Entrada: 30Ω Balanceado • Sensibilidade de Entrada: 0.775V • DC Residual 0.950 > 500W • Impedância: 4Ω • Voltagem/Corrente Máximas de Saída: 100V de pico • 50A de Pico • Fonte de Alimentação AC 127V ou AC 220V • Energia Modo de Comutação Padrão PFC (Correção do Fator de Potência) Ativo • 4 ohms | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |

Tela de um aparelho eletrônico

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

Uma imagem contendo eletrônico, monitor, microondas, pequeno

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

**AMPLIFICADOR SOUNDVOICE SV-010 PRO**

Distorção / Parâmetros de Parâmetros de performance: <0.005%

SNR 112dB (ponderação A)

Resposta de frequência 20Hz-20kHz +/-0.25dB

Fator Damping >1000

Taxa de comutação 50V/US

Impedância de entrada 30kΩ balanceado

Sensibilidade de entrada 0.775V

DC residual <5mV

Potência total do amplificador 1500W (750W por canal)

Consumo de energia >0.950>500W

Voltagem/Corrente máxima de saída 100V de pico

50A de pico

Fonte de alimentação AC 127V ou AC 220V

Energia modo de comutação padrão com PFC (correção do fator de potência) ativo

<https://www.gbmusical.com.br/produto/amplificador-soundvoice-sv-010-pro>